{
  "schema": "xilinx.com:schema:json_instance:1.0",
  "ip_inst": {
    "xci_name": "iq_512b_to_240b_axis_dwidth_converter_0_0",
    "component_reference": "xilinx.com:ip:axis_dwidth_converter:1.1",
    "ip_revision": "28",
    "gen_directory": "./",
    "parameters": {
      "component_parameters": {
        "S_TDATA_NUM_BYTES": [ { "value": "64", "value_src": "user", "value_permission": "bd_and_user", "resolve_type": "user", "format": "long", "usage": "all" } ],
        "M_TDATA_NUM_BYTES": [ { "value": "28", "value_src": "user", "resolve_type": "user", "format": "long", "usage": "all" } ],
        "TID_WIDTH": [ { "value": "0", "value_src": "user", "value_permission": "bd_and_user", "resolve_type": "user", "format": "long", "usage": "all" } ],
        "TDEST_WIDTH": [ { "value": "0", "value_src": "user", "value_permission": "bd_and_user", "resolve_type": "user", "format": "long", "usage": "all" } ],
        "TUSER_BITS_PER_BYTE": [ { "value": "0", "value_src": "user", "value_permission": "bd_and_user", "resolve_type": "user", "format": "long", "usage": "all" } ],
        "HAS_TREADY": [ { "value": "1", "resolve_type": "user", "format": "long", "usage": "all" } ],
        "HAS_TLAST": [ { "value": "0", "value_src": "user", "value_permission": "bd_and_user", "resolve_type": "user", "format": "long", "usage": "all" } ],
        "HAS_TSTRB": [ { "value": "0", "value_src": "user", "value_permission": "bd_and_user", "resolve_type": "user", "format": "long", "usage": "all" } ],
        "HAS_TKEEP": [ { "value": "0", "value_src": "user", "value_permission": "bd_and_user", "resolve_type": "user", "format": "long", "usage": "all" } ],
        "HAS_ACLKEN": [ { "value": "0", "resolve_type": "user", "format": "long", "usage": "all" } ],
        "HAS_MI_TKEEP": [ { "value": "0", "resolve_type": "user", "format": "long", "usage": "all" } ],
        "Component_Name": [ { "value": "iq_512b_to_240b_axis_dwidth_converter_0_0", "resolve_type": "user", "usage": "all" } ]
      },
      "model_parameters": {
        "C_FAMILY": [ { "value": "zynquplus", "resolve_type": "generated", "usage": "all" } ],
        "C_S_AXIS_TDATA_WIDTH": [ { "value": "512", "resolve_type": "generated", "format": "long", "usage": "all" } ],
        "C_M_AXIS_TDATA_WIDTH": [ { "value": "224", "resolve_type": "generated", "format": "long", "usage": "all" } ],
        "C_AXIS_TID_WIDTH": [ { "value": "1", "resolve_type": "generated", "format": "long", "usage": "all" } ],
        "C_AXIS_TDEST_WIDTH": [ { "value": "1", "resolve_type": "generated", "format": "long", "usage": "all" } ],
        "C_S_AXIS_TUSER_WIDTH": [ { "value": "1", "resolve_type": "generated", "format": "long", "usage": "all" } ],
        "C_M_AXIS_TUSER_WIDTH": [ { "value": "1", "resolve_type": "generated", "format": "long", "usage": "all" } ],
        "C_AXIS_SIGNAL_SET": [ { "value": "0b00000000000000000000000000000011", "resolve_type": "generated", "format": "bitString", "usage": "all" } ]
      },
      "project_parameters": {
        "ARCHITECTURE": [ { "value": "zynquplus" } ],
        "BASE_BOARD_PART": [ { "value": "" } ],
        "BOARD_CONNECTIONS": [ { "value": "" } ],
        "DEVICE": [ { "value": "xczu19eg" } ],
        "PACKAGE": [ { "value": "ffvc1760" } ],
        "PREFHDL": [ { "value": "VERILOG" } ],
        "SILICON_REVISION": [ { "value": "" } ],
        "SIMULATOR_LANGUAGE": [ { "value": "MIXED" } ],
        "SPEEDGRADE": [ { "value": "-2" } ],
        "STATIC_POWER": [ { "value": "" } ],
        "TEMPERATURE_GRADE": [ { "value": "I" } ]
      },
      "runtime_parameters": {
        "IPCONTEXT": [ { "value": "IP_Integrator" } ],
        "IPREVISION": [ { "value": "28" } ],
        "MANAGED": [ { "value": "TRUE" } ],
        "OUTPUTDIR": [ { "value": "./" } ],
        "SELECTEDSIMMODEL": [ { "value": "" } ],
        "SHAREDDIR": [ { "value": "." } ],
        "SWVERSION": [ { "value": "2023.2" } ],
        "SYNTHESISFLOW": [ { "value": "OUT_OF_CONTEXT" } ]
      }
    },
    "boundary": {
      "ports": {
        "aclk": [ { "direction": "in" } ],
        "aresetn": [ { "direction": "in" } ],
        "s_axis_tvalid": [ { "direction": "in", "driver_value": "0x0" } ],
        "s_axis_tready": [ { "direction": "out" } ],
        "s_axis_tdata": [ { "direction": "in", "size_left": "511", "size_right": "0", "driver_value": "0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000" } ],
        "m_axis_tvalid": [ { "direction": "out" } ],
        "m_axis_tready": [ { "direction": "in", "driver_value": "0x1" } ],
        "m_axis_tdata": [ { "direction": "out", "size_left": "223", "size_right": "0" } ]
      },
      "interfaces": {
        "S_AXIS": {
          "vlnv": "xilinx.com:interface:axis:1.0",
          "abstraction_type": "xilinx.com:interface:axis_rtl:1.0",
          "mode": "slave",
          "parameters": {
            "TDATA_NUM_BYTES": [ { "value": "64", "value_src": "auto", "resolve_type": "generated", "format": "long", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "TDEST_WIDTH": [ { "value": "0", "resolve_type": "generated", "format": "long", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "TID_WIDTH": [ { "value": "0", "resolve_type": "generated", "format": "long", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "TUSER_WIDTH": [ { "value": "0", "resolve_type": "generated", "format": "long", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "HAS_TREADY": [ { "value": "1", "resolve_type": "generated", "format": "long", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "HAS_TSTRB": [ { "value": "0", "resolve_type": "generated", "format": "long", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "HAS_TKEEP": [ { "value": "0", "resolve_type": "generated", "format": "long", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "HAS_TLAST": [ { "value": "0", "resolve_type": "generated", "format": "long", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "FREQ_HZ": [ { "value": "100000000", "resolve_type": "generated", "format": "long", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "PHASE": [ { "value": "0.0", "resolve_type": "generated", "format": "float", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "CLK_DOMAIN": [ { "value": "", "resolve_type": "generated", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "LAYERED_METADATA": [ { "value": "undef", "resolve_type": "generated", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "INSERT_VIP": [ { "value": "0", "resolve_type": "user", "format": "long", "usage": "simulation.rtl", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ]
          },
          "port_maps": {
            "TVALID": [ { "physical_name": "s_axis_tvalid" } ],
            "TREADY": [ { "physical_name": "s_axis_tready" } ],
            "TDATA": [ { "physical_name": "s_axis_tdata" } ]
          }
        },
        "M_AXIS": {
          "vlnv": "xilinx.com:interface:axis:1.0",
          "abstraction_type": "xilinx.com:interface:axis_rtl:1.0",
          "mode": "master",
          "parameters": {
            "TDATA_NUM_BYTES": [ { "value": "28", "value_src": "auto", "resolve_type": "generated", "format": "long", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "TDEST_WIDTH": [ { "value": "0", "resolve_type": "generated", "format": "long", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "TID_WIDTH": [ { "value": "0", "resolve_type": "generated", "format": "long", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "TUSER_WIDTH": [ { "value": "0", "resolve_type": "generated", "format": "long", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "HAS_TREADY": [ { "value": "1", "resolve_type": "generated", "format": "long", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "HAS_TSTRB": [ { "value": "0", "resolve_type": "generated", "format": "long", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "HAS_TKEEP": [ { "value": "0", "resolve_type": "generated", "format": "long", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "HAS_TLAST": [ { "value": "0", "resolve_type": "generated", "format": "long", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "FREQ_HZ": [ { "value": "100000000", "resolve_type": "generated", "format": "long", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "PHASE": [ { "value": "0.0", "resolve_type": "generated", "format": "float", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "CLK_DOMAIN": [ { "value": "", "resolve_type": "generated", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "LAYERED_METADATA": [ { "value": "undef", "resolve_type": "generated", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "INSERT_VIP": [ { "value": "0", "resolve_type": "user", "format": "long", "usage": "simulation.rtl", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ]
          },
          "port_maps": {
            "TVALID": [ { "physical_name": "m_axis_tvalid" } ],
            "TREADY": [ { "physical_name": "m_axis_tready" } ],
            "TDATA": [ { "physical_name": "m_axis_tdata" } ]
          }
        },
        "RSTIF": {
          "vlnv": "xilinx.com:signal:reset:1.0",
          "abstraction_type": "xilinx.com:signal:reset_rtl:1.0",
          "mode": "slave",
          "parameters": {
            "POLARITY": [ { "value": "ACTIVE_LOW", "resolve_type": "generated", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "INSERT_VIP": [ { "value": "0", "resolve_type": "user", "format": "long", "usage": "simulation.rtl", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ]
          },
          "port_maps": {
            "RST": [ { "physical_name": "aresetn" } ]
          }
        },
        "CLKIF": {
          "vlnv": "xilinx.com:signal:clock:1.0",
          "abstraction_type": "xilinx.com:signal:clock_rtl:1.0",
          "mode": "slave",
          "parameters": {
            "FREQ_HZ": [ { "value": "195312500", "value_src": "user_prop", "resolve_type": "user", "format": "long", "usage": "all" } ],
            "FREQ_TOLERANCE_HZ": [ { "value": "0", "resolve_type": "generated", "format": "long", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "PHASE": [ { "value": "0.0", "resolve_type": "generated", "format": "float", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "CLK_DOMAIN": [ { "value": "", "resolve_type": "generated", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "ASSOCIATED_BUSIF": [ { "value": "", "resolve_type": "generated", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "ASSOCIATED_PORT": [ { "value": "", "resolve_type": "generated", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "ASSOCIATED_RESET": [ { "value": "", "resolve_type": "generated", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ],
            "INSERT_VIP": [ { "value": "0", "resolve_type": "user", "format": "long", "usage": "simulation.rtl", "is_ips_inferred": true, "is_static_object": false } ]
          },
          "port_maps": {
            "CLK": [ { "physical_name": "aclk" } ]
          }
        }
      }
    }
  }
}