{
  "schema": "xilinx.com:schema:json_instance:1.0",
  "ip_inst": {
    "xci_name": "iq_240b_to_512b_xlconstant_0_0",
    "component_reference": "xilinx.com:ip:xlconstant:1.1",
    "ip_revision": "8",
    "gen_directory": "./",
    "parameters": {
      "component_parameters": {
        "Component_Name": [ { "value": "iq_240b_to_512b_xlconstant_0_0", "resolve_type": "user", "usage": "all" } ],
        "CONST_WIDTH": [ { "value": "1", "resolve_type": "user", "format": "long", "usage": "all" } ],
        "CONST_VAL": [ { "value": "0", "value_src": "user", "resolve_type": "user", "usage": "all" } ]
      },
      "model_parameters": {
        "CONST_WIDTH": [ { "value": "1", "resolve_type": "generated", "format": "long", "usage": "all" } ],
        "CONST_VAL": [ { "value": "0x0", "resolve_type": "generated", "format": "bitString", "usage": "all" } ]
      },
      "project_parameters": {
        "ARCHITECTURE": [ { "value": "virtexuplusHBM" } ],
        "BASE_BOARD_PART": [ { "value": "xilinx.com:vcu128:part0:1.0" } ],
        "BOARD_CONNECTIONS": [ { "value": "" } ],
        "DEVICE": [ { "value": "xcvu37p" } ],
        "PACKAGE": [ { "value": "fsvh2892" } ],
        "PREFHDL": [ { "value": "VHDL" } ],
        "SILICON_REVISION": [ { "value": "" } ],
        "SIMULATOR_LANGUAGE": [ { "value": "MIXED" } ],
        "SPEEDGRADE": [ { "value": "-2L" } ],
        "STATIC_POWER": [ { "value": "" } ],
        "TEMPERATURE_GRADE": [ { "value": "E" } ]
      },
      "runtime_parameters": {
        "IPCONTEXT": [ { "value": "IP_Integrator" } ],
        "IPREVISION": [ { "value": "8" } ],
        "MANAGED": [ { "value": "TRUE" } ],
        "OUTPUTDIR": [ { "value": "./" } ],
        "SELECTEDSIMMODEL": [ { "value": "" } ],
        "SHAREDDIR": [ { "value": "." } ],
        "SWVERSION": [ { "value": "2023.2" } ],
        "SYNTHESISFLOW": [ { "value": "GLOBAL" } ]
      }
    },
    "boundary": {
      "ports": {
        "dout": [ { "direction": "out", "size_left": "0", "size_right": "0" } ]
      }
    }
  }
}